**ИНФОРМАЦИЯ О ТОПЛИВЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Модель** | **Двигатель** | **Объем топливного бака** | **Расход топлива** | **Расход топлива на макс. мощности** |
| MULTIONE  | 2.3 | Kohler EFI ECV749 | 36 л |   |   |
| MULTIONE | 4.2 | Kubota D722 | 24 л | 257 г/КвЧ | 3,81 л/час |
| MULTIONE | 5.2 | Kubota D902  | 24 л | 271 г/КвЧ | 5,96 л/час |
| MULTIONE | 5.3 | Kubota D1305 | 24 л | 255 г/КвЧ | 5,63 л/час |
| MULTIONE | 6.3+ | Kubota D1305 | 24 л | 255 г/КвЧ | 5,63 л/час |
| MULTIONE | 6.3S | Kubota D1305 | 24 л | 255 г/КвЧ | 5,63 л/час |
| MULTIONE | 7.2 | Kubota D1305  | 34 л | 255 г/КвЧ | 5,63 л/час |
| MULTIONE | 7.3+ | Yanmar 3TNV82 | 34 л | 258 г/КвЧ | 5,8 л/час |
| MULTIONE | 7.3S | Yanmar 3TNV82 | 34 л | 258 г/КвЧ | 5,8 л/час |
| MULTIONE | 8.4+ | Yanmar 3TNV88 | 34 л | 255 г/КвЧ | 6,8 л/час |
| MULTIONE | 8.4S | Yanmar 3TNV88 | 34 л | 255 г/КвЧ | 6,8 л/час |
| MULTIONE | 8.5S | Kohler KDI1903 | 34 л | 237 г/КвЧ | 10,3 л/час |
| MULTIONE | 9.5 | Yanmar 4TNV88 | 50 л | 253 г/КвЧ | 8,8 л/час |
| MULTIONE | 9.6 | Kohler 1903 TCR | 50 л | 237 г/КвЧ | 11,7 л/час |
| MULTIONE | 10.9 | Kohler 2504 TCR | 50 л | 226 г/КвЧ | 14,7 л/час |
| MULTIONE | 6.3SD | Yanmar 3TNV76 | 34 л | 292 г/КвЧ | 5,3 л/час |
| MULTIONE | 7.3SD | Yanmar 3TNV82 | 34 л | 258 г/КвЧ | 5,8 л/час |
| MULTIONE | 8.4SD | Yanmar 3TNV88 | 34 л | 255 г/КвЧ | 6,8 л/час |
| MULTIONE | 9.5SD | Yanmar 4TNV88 | 50 л | 253 г/КвЧ | 8,8 л/час |
| MULTIONE | 12.4 | Yanmar 3TNV88 | 56 л | 255 г/КвЧ | 6,8 л/час |
| MULTIONE | 12.4 2V | Yanmar 3TNV88 | 56 л | 255 г/КвЧ | 6,8 л/час |
| MULTIONE | 12.4 T | Yanmar 3TNV88 | 56 л | 255 г/КвЧ | 6,8 л/час |
| MULTIONE | 12.4 T 2V | Yanmar 3TNV88 | 56 л | 255 г/КвЧ | 6,8 л/час |

**ИНФОРМАЦИЯ О МОТОРНОМ И ГИДРАВЛИЧЕСКОМ МАСЛЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Модель** | **Моторное масло** | **Объем масляного поддона** | **Гидравлическое масло** | **Объем гидробака** |
| MULTIONE | 2.3 | PAKELO PKO HD SUPER 4 SAE 15W/40 | 1,9 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 19 л |
| MULTIONE | 4.2 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 3,8 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 30 л |
| MULTIONE | 5.2 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 3,7 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 30 л |
| MULTIONE | 5.3 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 5,7 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 30 л |
| MULTIONE | 6.3+ | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 5,7 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 6.3S | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 5,7 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 7.2 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 5,7 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 7.3+ | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 5,5/3,6 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 7.3S | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 5,5/3,6 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 8.4+ | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 8.4S | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 8.5S | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 8,5 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 9.5 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 59 л |
| MULTIONE | 9.6 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 8,5 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 59 л |
| MULTIONE | 10.9 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 11,3 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 59 л |
| MULTIONE | 6.3SD | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 3,4/1,8 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 7.3SD | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 5,5/3,6 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 8.4SD | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 9.5SD | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 42 л |
| MULTIONE | 12.4 | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 44 л |
| MULTIONE | 12.4 2V | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 44 л |
| MULTIONE | 12.4 T | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 44 л |
| MULTIONE | 12.4 T 2V | 0280.58 GOLDEN DIESEL HP/A SAE 15W/40 | 7,4/4,0 л | 0280 PAKELO HYDRAULIC EP AL ISO 46 | 44 л |

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗКЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Модель** | **Антифриз** | **Объем охлаждающей жидкости** | **Смазка** |
| MULTIONE | 2.3 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  |  - | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 4.2 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 3,1 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 5.2 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 3,1 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 5.3 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 3,1 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 6.3+ | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 3,1 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 6.3S | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 3,1 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 7.2 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 3,1 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 7.3+ | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 1,8 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 7.3S | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 1,8 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 8.4+ | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 8.4S | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 8.5S | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  |  - | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 9.5 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2,7, л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 9.6 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  |  - | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 10.9 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  |  - | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 6.3SD | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 0,9 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 7.3SD | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 1,8 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 8.4SD | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 9.5SD | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2,7 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 12.4 | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 12.4 2V | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 12.4 T | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |
| MULTIONE | 12.4 T 2V | 4105.00 PAKELO RED ANTIFREEZE LONG LIFE  | 2 л | 0088 PAKELO BEARING EP GREASE NLG I 0 |